Добро пожаловать в финальную версию QElectroTech! 0.4 — QElectroTech 2015 documentation

# Добро пожаловать в финальную версию QElectroTech 0.4!

Это не просто документация, а законченное рабочее руководство!

# 1. Introduction

QElectroTech: | Страница проекта: http://www.qelectrotech.org

Authors: | Management and Development: Laurent Trinques scorpio@qelectrotech.org Logo: Nuno Pinheiro nuno@nuno-icons.com Original idea: Benoit Ansieau benoit@qelectrotech.org Development: Joshua Claveau Joshua@qelectrotech.org DXF Import Development: Ronny Desmedt r.desmedt@live.be

Documentation: | Documentation: Arun Kishore Eswara eswara.arun@gmail.com

Packages: | Fedora / Redhat: Remi Collet remi@fedoraproject.org Mageia: Trem trem@mageia.org Debian: Laurent Trinques scorpio@qelectrotech.org Gentoo: Markos Chandras hwoarang@gentoo.org Mac OSX: Yoann Varenne yoann@tuxfamily.org

Contributors: | Development: Cyril Frausty cyril@qelectrotech.org Development: Abhishek Bansal abhishek@qelectrotech.org

Documentation License:
| Эта работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 3.0 base http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.en

## 1.1 О программе QElectroTech

QElectroTech - это приложение изначально предназначенное для создания электрических, электронных схем, схем автоматики и управления. Тем не менее, QElectroTech может быть использована для создания механических объектов для иллюстрации процессов, технических рисунков, и это далеко не все возможности для творчества. QElectroTech - это хорошая чертежная программа профессионального качества для создания различных чертежей, составляющих проект.

В QElectroTech есть обширная коллекция стандартных и пользовательских символов, называемых элементами, которые охватывают наиболее часто используемые в электрических, гидравлических, пневматических и компьютерных системах компоненты. Эти элементы могут быть выбраны, перетянуты мышью в редактор схем и соединены линиями для представления или описания системы. Проект может включать большое количество подобных схем. QElectroTech - это легкая в использовании профессиональная программа, которую вы можете скачать, установить, использовать и даже принять участие в разработке без всяких ограничений.

QElectroTech содержит встроенный редактор элементов, который допускает создание новых элементов, которых нет в коллекции. Элементы в коллекции QET не изменяемы, т.е. доступны только для чтения. Но, как только элемент перетянут в схему, он автоматически добавляется в коллекцию “Импортированные” в качестве копии. Эта копия элемента будет доступна для редактирования, и к ней можно применять все доступные изменения для создания собственных символов.

Законченные схемы могут быть экспортированы в различные форматы, такие как dxf, pdf, jpg, png и т.д. QElectroTech доступна на многих международных языках. В одной схеме / проекте также возможно использовать несколько языков.

Элементы в QElectroTech сохраняются в формате xml. Проекты и схемы могут быть сохранены для последующего редактирования как файлы *.qet.

QElectroTech распространяется как открытое ПО под лицензией GNU / GPL. В настоящее время выпущена стабильная версия 0.4 доступная для операционных систем MS Windows, GNU / Linux и MacOS. Настоящая документация разработана для версии 0.4. Однако, она может послужить также и документацией к версии 0.3.

## 1.2 Установка

Последнюю версию QElectroTech вы можете скачать по ссылке: http://qelectrotech.org/download.html. Пользователи систем на базе GNU/Linux могут скачать исходные коды и собрать их сами. Для некоторых дистрибутивов Linux для загрузки доступны уже готовые пакеты. Для систем MS Windows доступны как установочные файлы (.exe), так и готовые к использованию, упакованные в `zip’-архив.

> 1. Для установки в Fedora воспользуйтесь:

> > `sudo yum -y install qelectrotech`
> > or
> > Refer to http://copr.fedoraproject.org/coprs/remi/qelectrotech/ to keep your QElectroTech installation always updated.

> 2. Для установки в debian воспользуйтесь:

> > `sudo apt-get install qelectrotech`
> > or
> > For a nightly build devel version -
> > `deb http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ stable main` for stable Debian aka Jessie with Qt5 (Qt5 for nightly build devel version)
> > `deb http://debian.qelectrotech.org/qet/debian/ unstable main` for Qt5, nightly build devel version

## 1.3 Комментарии к основной лицензии дистрибутива QElectroTech

Коллекция элементов текущей версии QElectroTech поставляется без всяких гарантий. Это дает вам право на редактирование, изменение и использование элементов без ограничений и независимо от конечной лицензии.

All rights granted under GNU GPL for the term of copyright on the Program, and are irrevocable provided the stated conditions are met. This License explicitly affirms your unlimited permission to run the unmodified Program. The output from running a covered work is covered by this License only if the output, given its content, constitutes a covered work. This License acknowledges your rights of fair use or other equivalent, as provided by copyright law.

You may make, run and propagate covered works that you do not convey, without conditions so long as your license otherwise remains in force. You may convey covered works to others for the sole purpose of having them make modifications exclusively for you, or provide you with facilities for running those works, provided that you comply with the terms of this License in conveying all material for which you do not control copyright. Those thus making or running the covered works for you must do so exclusively on your behalf, under your direction and control, on terms that prohibit them from making any copies of your copyrighted material outside their relationship with you.

Conveying under any other circumstances is permitted solely under the conditions stated for GNU GPL licensing. Sublicensing is not allowed.

## 1.4 Об использовании библиотек QElectroTech

В случае использования всей библиотеки QElectroTech или ее части для целей, отличающихся от создания схем соединений, вы должны придерживаться условий лицензии Creative Commons-by:

Эта работа лицензируется на условиях лицензии Creative Commons Attribution 3.0. Для получения копии лицензии посетите, пожалуйста, страницу: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/

или пришлите письмо по адресу:

> Creative Commons
> 171 Second Street, Suite 300
> San Francisco
> California, 94105, USA.

## 1.5 Интерфейс пользователя программы QElectroTech

### 1.5.1 Описание окна программы

Рис. 1 Главное окно QElectroTech

### 1.5.2 Панель заголовка

Панель заголовка содержит имя “QElectroTech” и позволяет “Закрыть”, “Свернуть” или “Развернуть” программу. Этот набор действий может отличаться в разных установках в соответствии с настройками системной темы. Снимки экрана, представленные в этой документации сделаны в Fedora 20 с рабочим столом GNOME и темой по умолчанию Adwaita. На Fig.1 видно что панель заголовка позволяет только “Закрыть”.

### 1.5.3 Панель Главного меню

Стандартная панель меню предоставляет доступ к таким функциям программы как `Файл`, `Правка`, `Проект`, `Вид`, `Настройки`, `Окна` и `Помощь`. Каждый пункт меню содержит подпункты, выполняющие какие-либо действия. Краткое описание каждой функции вы можете прочесть в файле справки или в информационной панели (расположена в левом нижнем углу окна QElectroTech) при наведении курсора мыши на соответствующий пункт меню. Все доступные в главном меню функции собраны в следующих таблицах.

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш | Заметки
--- | --- | --- | --- | ---
Файл | Недавно открытые | Открыть проект из истории (недавно открытые файлы) |  |
Новый | Создать новый проект | `Ctrl + n` | То же самое, что `Новый` в панели инструментов
Открыть | Открыть существующий проект с диска | `Ctrl + o` | То же самое, что `Открыть` в панели инструментов
Сохранить | Сохранить изменения в проекте (перезаписать) | `Ctrl + s` | То же самое, что `Сохранить` в панели инструментов
Сохранить как | Сохранить текущий проект в другой файл на диске |  | То же самое, что `Сохранить как` в панели инструментов
Закрыть | Закрыть текущий проект (с запросом на сохранение изменений) | `Ctrl + w` | То же самое, что `Закрыть` в панели инструментов
Экспорт | Открыть диалог экспорта страниц из проекта | `Ctrl + Shift + x` | Настройки смотрите в Export
Печать | Открыть диалог печати страниц из проекта | `Ctrl + p` | То же самое, что `Печать` в панели инструментов
Выход | Закрыть главное окно QElectroTech (с запросом на сохранение изменений) | `Ctrl + q` | Также можно использовать `Alt + F4`

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш | Заметки
--- | --- | --- | --- | ---
Правка | Отмена | Отменить последнее действие в активной схеме (странице) | `Ctrl + z` | То же самое, что Отмена в панели инструментов
Повтор | Повторить последнее действие в активной схеме (странице) | `Ctrl + Shift + z` | То же самое, что Повтор в панели инструментов
Вырезать | Эквивалентно применению к объекту копировать+удалить (активная страница) | `Ctrl + x` | То же самое, что Вырезать в панели инструментов
Копировать | Копировать выбранный в активной странице объект | `Ctrl + c` | То же самое, что Копировать в панели инструментов
Вставить | Вставить последний скопированный или вырезанный объект (любая страница) | `Ctrl + v` | То же самое, что Вставить в панели инструментов
Выбрать все | Выбрать все объекты в области активной страницы | `Ctrl + a` | Смотрите Fig.20
Отменить выбор | Снять все текущие выделения в активной странице | `Ctrl + Shift + a` |
Инвертировать выделение | Инвертирует выделение объектов в активной странице | `Ctrl + i` |
Удалить | Удалить выбранный объект в активной странице | `Del` | То же самое, что Удалить в панели инструментов
Повернуть | Повернуть выбранные объекты в активной странице | `Пробел` |
Выбрать ориентацию текста | Повернуть выбранные текстовые поля в активной странице | `Ctrl + Пробел` |
Найти в панели | Показать выбранный элемент в панели элементов |  | То же, что и в панели инструментов
Редактировать выбранный объект | Открыть для выбранного элемента окно свойств | `Ctrl + e` |
Восстановить проводник | Восстанавливает проводники по кратчайшему пути | `Ctrl + k` | То же, что и в панели инструментов
Свойства страницы | Открыть окно свойств для активной страницы | `Ctrl + l` | То же, что и в панели инструментов
Добавить столбец | Добавить дополнительный столбец к активной странице |  | То же, что и в панели инструментов
Удалить столбец | Удалить столбец из активной страницы |  | То же, что и в панели инструментов
Добавить строку | Добавить дополнительную строку к активной странице |  | То же, что и в панели инструментов
Удалить строку | Удалить строку из активной страницы |  | То же, что и в панели инструментов

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш
--- | --- | --- | ---
Проект | Свойства проекта | Открыть диалог конфигурации, смотрите Section.4 |
Добавить страницу | Добавить страницу к активному проекту | `Ctrl + t`
Удалить эту страницу | Удалить активную страницу из проекта |
Очистить проект | Очистить активный проект от неиспользованных элементов, шаблонов и пустых категорий |
Добавить заключение | Создать для активного проекта индексную страницу |
Экспорт документации | Сгенерировать .csv файл, содержащий список использованных в активном проекте документов |

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш
--- | --- | --- | ---
Вид | Показывать проекты | Установить параметр проекта для отображения как вкладки (по умолчанию) или как окна |
Режим выделения | Использовать инструмент выделения (по умолчанию) для выделения в рабочей области отдельных элементов и проводников |
Режим просмотра | Использовать инструмент перемещения для сдвига страницы при масштабе, превышающем размер экрана |
Увеличить | Приблизить страницу для более детального просмотра; (используйте инструмент перемещения чтобы двигать страницу для просмотра всех частей) | `Ctrl + +`
Уменьшить | Уменьшить приближение страницы; пригодно для обзора страницы | `Ctrl + -`
Масштабировать выбранное | Изменить масштаб до уровня при котором в окне умещаются все выбранные элементы | `Ctrl + 8`
Подогнать размер | Установить масштаб для отображения всей активной страницы, включая рамку и штамп | `Ctrl + 9`
Восстановить масштаб | Установить масштаб по умолчанию | `Ctrl + 0`

Панель меню | Настройки | Функция | Заметки
--- | --- | --- | ---
Настройки | Показывать | Показать или скрыть элементы главного окна QET | Показать или скрыть панель элементов, панель инструментов и т.д.
Полноэкранный режим | Увеличить окно на весь экран | Окно займет весь экран
Настроить QElectroTech | Открыть окно настроек QElectroTech | То же самое, что описано в Section.4

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш
--- | --- | --- | ---
Окно | Закрыть | Открыть диалог конфигурации, смотрите Section.4 | `Ctrl + w`
Мозаика | Добавить страницу к активному проекту |
Каскад | Удалить активную страницу из проекта |
Следующий проект | Очистить активный проект от неиспользованных элементов, шаблонов и пустых категорий | `Ctrl + tab`
Предыдущий проект | Создать для активного проекта индексную страницу | `Ctrl + tab`
список доступных проектов | Проекты можно переключать, выбирая из списка, активный проект помечен `.` |

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш
--- | --- | --- | ---
Помощь | Что это? | Описывает пункты главного меню | `Shift + F1`
О программе QElectroTech | Отображает информацию об авторах, участниках, переводчиках и Лицензировании |
О библиотеке Qt | Отображает информацию о QT - инструментарии C++ для кроссплатформенных приложений |

### 1.5.4 Панель инструментов

Панель инструментов содержит кнопки (значки) для выполнения основных операций в окне QElectroTech. Значки панели инструментов разделены на группы разделителями. Отдельные сегменты, составляющие “Панель инструментов” показаны и описаны здесь. При помощи нажатия и удержания левой кнопки мыши на разделителе панели инструментов могут быть перемещены на новое место.

Рис. 2 Панель инструментов QElectroTech На Fig.2 показана первая часть панели инструментов, содержащая несколько активных и несколько неактивных кнопок. Предоставляемые ими возможности применяются к выбранному проекту в целом. Нажатие кнопки `Новый` приведет к созданию нового проекта в текущем окне, также как остальные активные кнопки позволят `Сохранить` и `Сохранить как` изменения, `Закрыть` проект, осуществить `Печать` проекта и т.д. Показанные здесь неактивные кнопки работают с одиночными или несколькими выбранными элементами, которые добавлены в схему. Эти кнопки становятся активными при выборе элементов. Отдельный элемент может быть выбран простым кликом левой кнопки мыши. Несколько элементов могут быть выбраны при нажатии и удержании клавиши `CTRL` на клавиатуре и выборе каждого элемента нажатием левой кнопки мыши. Нажатие этих кнопок панели инструментов приводит к выполнению действий над всеми выбранными элементами одновременно. Здесь представлены кнопки `Откат`,``Повтор``, `Вырезать`, `Копировать`, `Вставить`, `Удалить`, `Поворот` и `Свойства`.

Рис. 3 Панель инструментов QElectroTech На Fig.3 показана другая часть панели инструментов, содержащая активные кнопки. Здесь представлены: `Добавить текстовое поле`, `Добавить изображение`, `Добавить прямую линию` (инструмент рисования прямых линий), `Добавить прямоугольник`, `Добавить эллипс` и `Добавить ломаную линию`. Назначение кнопки `Добавить прямую линию` - рисование вспомогательных линий в главном окне. Включается кликом левой кнопки мыши, отключается нажатием клавиши `Esc`. Работа кнопок добавления геометрических фигур описана здесь:

> 1. Инструменты рисования прямых линий, прямоугольников и эллипсов:
>      1. Выбор кликом левой кнопки мыши по кнопке панели инструментов. Нажатием левой кнопки мыши указать две точки в области редактирования, между которыми будет создана фигура.
>      2. Если при наведении курсора на законченную фигуру, когда вокруг нее появляется серая тень, сделать двойной клик левой кнопкой мыши откроется окно со специальными параметрами форматирования фигуры, такими как выбор стиля линии, закрепление положения и масштабирование фигуры.
> 2. Инструмент рисования ломаных линий:
>      1. Выбор кликом левой кнопки мыши по кнопке панели инструментов. Кликом левой кнопки мыши указать необходимое количество точек в области редактирования, между которыми будет создана фигура. Двойной клик левой кнопки мыши на последней точке завершает создание фигуры.
>      2. Если при наведении курсора на законченную фигуру, когда вокруг нее появляется серая тень, сделать двойной клик левой кнопкой мыши откроется окно со специальными параметрами форматирования фигуры, такими как выбор стиля линии, закрепление положения и масштабирование фигуры.

Рис. 4 Панель инструментов QElectroTech На Fig.4 показана следующая часть панели инструментов, содержащая три активные кнопки. Это `Свойства схемы`, `Восстановить проводник` и `Автоматическое создание проводников`.

1. Свойства схемы: Смотрите `Diagram properties`_.
2. Восстановить проводник: Проводники могут быть изменены / отрегулированы несколькими способами:

Рис. 5 Инструмент восстановления проводника: (Следующие шаги показаны здесь в виде анимации.)

  > 1. Переместите один из элементов, соединенных проводником.
  > 2. Кликните левой кнопкой мыши по проводнику.
  > 3. Обратите внимание на изменение проводника на тонкую красную линию с зелеными квадратами на каждом из горизонтальных или вертикальных участков проводника.
  > 4. Для изменения проводника выберите и потяните маленький зеленый квадратик.
  > 5. Если вы решили откатить изменения проводника до исходного состояния, просто нажмите кнопку ``Восстановить проводник``в панели инструментов.

  3. Автоматическое создание проводников: Это новая возможность, включенная в QElectroTech версии 0.4. По умолчанию при запуске программы функция “включена”. Она инициирует создание проводников когда два вывода выровнены один относительно другого вертикально или горизонтально.

Рис. 6 Автоматическое создание проводников:
  1. Для использования этой функции переместите элемент по отношению к элементу, соединение с которым должно быть создано.
  2. Обратите внимание на вертикальные и горизонтальные направляющие, появляющиеся при перемещении.
  3. Для вертикальных проводников (Север/Юг) - вертикальная направляющая, которая меняет цвет с синего на зеленый при выравнивании.
  4. Для автоматического создания проводника между элементами отпустите перемещаемый элемент в этом положении.
  5. Теперь вы можете изменить ваш элемент (переместить) как нужно. При перемещении элементов проводник будет менять свою форму.

### 1.5.5 Инструменты панели элементов

Инструменты панели элементов выделены зеленым на Fig.1. Панель содержит основные инструменты для создания, изменения и удаления элементов и коллекций, которые могут быть использованы в `Рабочей области’. Эти инструменты работают с элементами, шаблонами или коллекциями. Ниже обсуждаются инструменты, влияющие на элементы и шаблоны:

Фильтр
  Фильтр предоставляет возможность быстрого поиска элементов, соответствующих введенным в панели поиска ключевым словам. Каждый элемент, соответствующий поисковому запросу отображается в соответствии со своим расположением, т.е. внутри категорий, в которых он расположен. Отображаются только категории, содержащие элементы, удовлетворяющие условиям поиска (см. Fig.1). Для отображения всех категорий и элементов QET введенный поисковый запрос может быть очищен нажатием кнопки X (расположенной слева от поля ввода поискового запроса). Поисковый запрос также может быть очищен при использовании клавиш `backspace` или `delete` или при выборе введенного текста мышью и удаления введенного поискового запроса.
Панель инструментов элементов
  The “Elements panel tool bar” contains tools to create, edit, delete and reload categories and elements. The function of each of the tool is explained in animation Fig.36 under Section.10.
Шаблоны QET (шаблоны штампов QET)
  Есть несколько шаблонов “штампов”, которые вы можете использовать в схемах. Пользователь также может создать собственный шаблон для проекта. С QElectroTech поставляется набор Стандартных шаблонов. Шаблон может быть применен к чертежу путем его выбора и перетаскивания в “рабочую область”. Используя выпадающий список справа от поля шаблона в “свойствах схемы” шаблоны могут быть изменены. Стандартные шаблоны QET предназначены только для чтения и не могут быть изменены. Однако, когда шаблон применен к проекту, его копия импортируется в штампы проекта показанные выделением в виде синего прямоугольника на Fig.1. Вы можете кликнуть правой кнопкой мыши на импортированном шаблоне и выбрать редактирование шаблона. Смотрите пример —– under section — .
Коллекции QET
  В составе QElectroTech есть набор готовых элементов в “Коллекции QET ”, разделенных на категории. Для добавления элементов в схему они могут быть выбраны мышью и перетянуты в схему. Существует возможность поиска элемента по ключевым словам при помощи фильтра, описанного ранее в разделе filter.
Шаблоны штампов пользователя
  Пользователь может изменять стандартные шаблоны способом, указанным ранее, и использовать их в проекте. Эти измененные шаблоны доступны только внутри проекта или в проектах, одновременно открытых в одном окне. Тем не менее пользователь также может создать собственный шаблон и сохранить его для последующего использования, добавив к штампам пользователя. Штампы пользователя - это место, где пользователи могут разрабатывать свои собственные шаблоны и сохранять их для использования в будущем. Для хранения пользовательских шаблонов здесь могут быть созданы новые категории (папки).
Коллекции пользователя
  User collection is the place where user(s) can add new categories and elements or to delete or modify earlier added categories and elements. The user can create a new element using basic shapes or tools in the element editor or modify imported elements and save. The user also has an option to import new elements stored in a file. Refer to a short animation graphic in Fig.36 under Section.10.

### 1.5.6 Управляющие вкладки

В левом нижнем углу главного окна QElectroTech есть две вкладки, позволяющие переключаться между панелью элементов и панелью `Истории`. По умолчанию в QElectroTech отображается панель элементов. Во вкладке `История` записаны все изменения в схеме в хронологическом порядке. Пользователь может в любой момент времени захотеть вернуться к любому предыдущему состоянию схемы выбрав его во вкладке `история`. Все изменения в схеме, произведенные действиями пользователя сохраняются вертикально в окне `История`. Выберите точку в истории, куда вы хотели бы вернуться и переключитесь назад на “панель элементов”. Изменения, произошедшие после выбранной точки будут отменены. После отмены действий пользователь заметит, что отмененные действия выделены светло-розовым цветом в соответствующих категориях панели элементов. Эти действия помечены QElectroTech как неиспользуемые в проекте. Эти вкладки могут быть `включены` и `выключены` из панели меню `Настройки` в подменю `Показывать`. Снимая отметки вы отключаете отображение соответствующих вкладок или инструментов в главном окне. Однако, вы должны понимать, что отменены могут быть только действия, относящиеся к чертежу, такие как добавление или удаление элементов, проводников и т.д.

### 1.5.7 Панель помощи

Панель помощи - это место под управляющими вкладками в самом нижнем левом углу главного окна. Это очень полезно для новичков в QElectroTech, поскольку отображает информацию об элементах под курсором. Пользователь может изучать программу наводя указатель мыши и читая текст в панели помощи.

### 1.5.8 Вкладки страниц и проектов

В `свойствах страницы` страницам или схемам может быть присвоено имя. Для этого можно как кликнуть кнопку `свойства схемы`, так и кликнуть дважды по `вкладке страницы`. В окне свойств страницы могут быть заданы и многие другие параметры. После задания имени для страницы оно отображается во `вкладке страницы`.

Имена проектов отображаются как “Проект ХХХХ”, где ХХХХ - это имя файла (*.qet), под которым он сохранен. В QElectroTech каждый проект - отдельный файл. Отдельные страницы, являющиеся частью проекта, отображаются когда проект выбран. В одном окне можно работать с несколькими проектами.

По умолчанию QElectroTech показывает имя проекта как “Проект без имени” в заголовке вкладки проекта и “Без имени” в заголовке вкладки страницы. Пользователь может сохранить проект, задав имя файла по своему выбору. В заголовке вкладки проекта отображается имя проекта, сохраненного как “*.qet” файл на компьютере. Существует возможность закрытия проекта кликнув в верхнем правом углу вкладки проекта. В одном окне может быть открыт новый проект, который открывается в новой вкладке проекта. Пользователь может переключаться между проектами кликая левой кнопкой мыши по вкладкам или нажимая клавиши `Ctrl + Tab` на клавиатуре. Имя проекта может быть изменено из меню `Проект`, подменю `Свойства проекта`, где необходимо ввести имя для проекта в поле названия проекта.

### 1.5.9 Рабочая область

Рабочая область аналогична чертежной доске. Рабочая область напрямую зависит от примененного шаблона. По умолчанию рабочая область разделена на ячейки с количеством строк от `A’ до `H’ и столбцов от `1’ до `17’. Количество строк и столбцов может быть изменено при помощи добавления или удаления строк и столбцов в окне свойств страницы. По умолчанию размер каждого столбца 60 пикселей и каждой строки 80 пикселей, оба этих значения могут быть изменены в свойствах страницы. Рабочая область - это место, где подготавливается схема, включая элементы, проводники, текст и изображения. Штамп - это часть рабочей области, содержащая информацию, относящуюся к странице, такую как `Автор’, `дата’, `Название’, `Файл’ и относительный номер `Страницы’.

# 2. Creating a New Project

Новый проект может быть открыт с помощью выбора меню `Файл` в панели меню и кликнув `Новый` или по кнопке в панели инструментов.

**Рис. 7 Окно Свойства проекта**[Для более детального описания смотрите `Project properties`_]

“Имя” созданного проекта может быть задано в поле `Название проекта` в `Свойствах проекта`. Для доступа к этим параметрам выберите пункт `Проект` в главном меню. Вкладка заголовка проекта теперь отображает имя проекта как `Проект "имя" [изменен]`. Теперь проект необходимо сохранить как файл имя_файла.qet, после этого на вкладке заголовка проекта отображается `Проект "имя"`. “Имя” проекта может отличаться от имени файла, в котором он сохранен. С другой стороны, проект, берущий свое имя из имени файла может быть перезаписан этим действием. Окно `Свойства проекта` содержит некоторые параметры. Эти параметры будут применены ко всем последующим страницам, добавляемым в проект. Свойства уже существующих страниц должны быть установлены с помощью инструмента `Свойства страницы` панели инструментов или при двойном клике левой кнопкой мыши по вкладке страницы. Окно свойств проекта более детально описано в `Project properties`_.

# 3. Creating a new diagram

По умолчанию при создании нового проекта QElectroTech открывает страницу Без имени в Проекте без имени (см. Section.2). Новая страница также может быть создана при нажатии клавиш `Ctrl + T` или кликом по кнопке `Добавить страницу` , расположенной справа в `панели заголовков страниц`, или выбрав `Добавить страницу` пункта `Проект` главного меню. Имя страницы и другие ее параметры могут быть заданы в окне `Свойства страницы`, вызываемом нажатием соответствующей кнопки панели инструментов. `Свойства страницы` также могут быть вызваны при выборе соответствующего пункта в меню `Правка` или при нажатии клавиш `Ctrl + L` или двойным кликом по вкладке страницы. Здесь вы можете задать имя страницы, имя автора, дату, изменяя количество строк и колонок изменить размеры страницы, выбрать стандартный шаблон для страницы и т.д. Также здесь есть вкладка, где вы можете задать пользовательские ключи для использования в штампах.

**Рис. 7 Окно Свойства страницы**[Для более детального описания смотрите `Diagram properties`_]

Окно `Свойства страницы` описано в разделе `Diagram properties`_, рассказывающем о большинстве параметров, которые оно содержит.

# 4. Configuring QElectroTech

QElectroTech допускает подстройку под пользователя путем изменения параметров. Чтобы открыть “окно настройки” кликните `Настройки` в панели меню и выберите `Настройка QElectroTech`.

1. Окно Настройка - Общее

Рис. 9 Окно Настройка - Общее

Окно настроек Общее в QElectroTech содержит следующие настройки:
  1. **Внешний вид:**(По умолчанию `Использовать системные цвета`)
     1. Включение параметра Использовать системные цвета приводит к использованию QElectroTech цветовой схемы, используемой в Операционной системе, например MS Windows или Debian Linux и т.п.
     2. Выключение параметра Использовать системные цвета приводит QElectroTech к использованию цветовой схемы по умолчанию, которая не зависит от цветовой схемы Операционной системы.
  2. **Проекты:**(Описывает как проекты отображаются в главном окне, по умолчанию `Использовать вкладки`.) Для того, чтобы этот параметр вступил в силу необходим перезапуск QElectroTech.
     1. Использовать вкладки: Выбор этого параметра приводит к отображению проектов во вкладках в главном окне QElectroTech. Последовательно добавляемые проекты появляются как вкладки в `Панели заголовков проектов`.
     2. Использовать окна: Выбор этого параметра приводит к отображению проектов в отдельных дочерних окнах со своим набором страниц. Последовательно добавляемые проекты появляются как новые окна. С правой стороны “панели главного меню” для этих окон появляются кнопки `Свернуть`, `Восстановить` и `Закрыть`.
     3. Использовать жесты сенсорной панели: Используйте этот параметр для управления вкладками проектов в QElectroTech с помощью сенсорной панели.
  3. Управление элементами: (По умолчанию оба параметра включены).
     1. Автоматически интегрировать элементы в проекты: Параметр отвечает за автоматическое импортирование вставляемых на страницу элементов в `Импортированные элементы` во `Внедренной коллекции` в панели элементов проекта. Поставляемые с QElectroTech элементы (в Коллекции QET) не редактируемые. Однако, когда они импортированы в `Импортированные элементы` проекта, они доступны для редактирования в редакторе элементов. Они могут быть изменены и использованы на странице. Поэтому рекомендуется включать этот параметр. Для того, чтобы узнать как пользоваться редактором элементов, смотрите `Elements editor`_. Быстрый обзор вы можете получить в ролике Fig.20 в `Section 10`_.
     2. Выделять недавно добавленные элементы в панели: При включении будет выделять цветом элементы импортированные в `Импортированные элементы`.
        1. Во время импорта элемент, импортируемый в `Импортированные элементы` и его родительский элемент мигают желтым цветом.
        2. Если элементы, импортированные в `Импортированные элементы` проекта впоследствии будут удалены со страниц, эти элементы будут выделены розовым цветом, показывая, что больше не используются в проекте. Однако, выделение, отображаемое в панели элементов проекта исчезнет, если эти элементы снова будут использованы в проекте.
  4. Язык: (Значение по умолчанию - `Системный`) QElectroTech переведена на большое количество языков и здесь может быть установлен язык по умолчанию. Параметр может быть выбран из выпадающего списка. Вы можете как выбрать свой язык так и оставить значение `Системный`. В этом случае QElectroTech автоматически запускается с языком, установленным в параметрах окружения Операционной Системы. Изменение системного языка приведет к изменению языка программы QElectroTech.

2. Новый проект

Рис. 10 Настройки - Новый проект - Страница

> (2.1) Страница: Здесь представлены некоторые параметры рабочей области. Доступные настройки включают:

> > 1. Размер страницы:

> > > > 1. Количество колонок и строк для сетки.
> > > > 2. Размер каждой колонки и строки.
> > > > 3. Заголовки строк и колонок могут быть включены и выключены. Заголовки для строк - `A’, `B’, `C’ и т.д., для колонок - `1’,`2’,`3’ и т.д.
> > > > 4. Возможность залить фон серым цветом.

> > > 2. Информация штампа: Специальные значения (поля) используемые здесь будут описаны вместе с их использованием. Значения полей будут применены по умолчанию ко всем последующим проектам / страницам. Информация штампа содержит две вкладки: `Главный` и `Пользовательский`. Вкладка `Пользовательский` находится в разработке и здесь не описана.

> > > > 1. Название используется по умолчанию для именования страниц, которые будут открыты в каждом из последующих проектов. Обычно название выбирается для описания страниц, например система получения энергии, система распределения и т.п.
> > > > 2. Автор - поле для ввода имени (или псевдонима) человека создающего страницы в проекте.
> > > > 3. Поле Дата предоставляет выбор:
> > > >    1. Не задавать даты для страниц
> > > >    2. Использовать текущую дату, т.е. ко всем последующим страницам будет применена дата компьютерной системы. Это значение динамически изменяется каждый день.
> > > >    3. Установить дату по умолчанию (конкретную) для всех последующих страниц. Это значение фиксировано и не меняется со временем.
> > > > 4. Имя файла применяется к правому верхнему полю (ячейке) штампа страницы / схемы. Именем файла может быть, например, название системы в проекте. Система может занимать несколько страниц и на всех будет одинаковое имя системы, т.е. имя файла.
> > > > 5. Страница: дополнительное поле для идентификации страницы в файле. Обычно обозначает позицию текущей страницы в последовательности страниц в файле. Значение по умолчанию `%id/%total` - динамическое. При добавлении новых страниц в проект обновляется значением “номер текущей страницы” / “общее количество страниц”.

Рис. 11 Настройки - Новый проект - Проводник

> (2.2) Проводник: Обычно проводник - это линия, соединяющая два элемента на странице. Окно настроек позволяет изменить тип проводника и его представление.

> > 1. Тип проводника: Параметры для настройки типа проводника и его текстового представления:

> >    1. Многолинейный: В поле `Текст` может быть задан необязательный текст по умолчанию, который будет отображаться с каждым проводником. В близлежащем поле `Размер` может быть задан размер шрифта. С другой стороны, текстовое поле можно сделать невидимым “Выключив” параметр `Видимый`, т.е. при создании проводника текст возле него отображаться не будет. Замечание: Параметр `Показывать для потенциала один текст на страницу` все еще в разработке.

> >    2. Угол надписи проводника: Здесь может быть задан угол под которым будет повернут текст каждого создаваемого проводника. Параметр представлен в двух категориях, а именно -

> >       > 1. Вертикальный: Этот параметр задает угол по умолчанию для текста, отображаемого в вертикальном направлении. При помощи интерактивного графика угол может быть установлен в восемь предустановленных значений. Для установки необходимого угла кликните по соответствующему зеленому квадрату на желтом круге. Кроме того, более точная настройка угла с точностью до двух знаков после запятой может быть произведена при помощи близлежащего комбобокса или при помощи ввода значения с клавиатуры. Клик по кнопкам `вверх` и `вниз` в комбобоксе увеличивает или уменьшает угол только на один градус.
> >       > 2. Горизонтальный: Этот параметр задает угол по умолчанию для текста, отображаемого в горизонтальном направлении. При помощи интерактивного графика угол может быть установлен в восемь предустановленных значений. Для установки необходимого угла кликните по соответствующему зеленому квадрату на желтом круге. Кроме того, более точная настройка угла с точностью до двух знаков после запятой может быть произведена при помощи близлежащего комбобокса или при помощи ввода значения с клавиатуры. Клик по кнопкам `вверх` и `вниз` в комбобоксе увеличивает или уменьшает угол только на один градус.

> >    3. Однолинейный: Однолинейное представление проводников строго необходимо в электрических схемах. Такое представление сокращает представление проводников между двумя или более элементами путем включения дополнительной информации поверх отображения проводника для придания большего смысла. В типовых домашних цепях переменного тока мы используем фазу, заземление и нейтральный провод. Схема для такой цепи потребует добавления трех проводников, идущих параллельно между элементами. Это может захламить схему, поэтому существует альтернативный способ, при котором одна линия в схеме представляет кабель, содержащий фазу, нейтраль и заземление. Это возможно, если вы выберите параметр `Однолинейный` и включите параметры (включены по умолчанию) `заземление`, `нейтраль` и `фаза`. У параметра `нейтраль` есть дополнительный параметр `PEN`, для указания, является ли нейтраль Глухо Заземленной Нейтралью. Поэтому логично, что необходимым требованием для того, чтобы параметр `PEN` был активным, является предварительный выбор параметров `заземление` и `нейтраль`. Далее будет обобщено использование параметров группы Однолинейный.

> >       > 1. Проводник может быть отформатирован как любой или комбинация из проводов `заземление`, `нейтраль` и `фаза`. Для предварительного просмотра желаемого отображения проводника после применения настроек предусмотрен специальный виджет.
> >       > 2. Выбор обоих параметров `заземление` и `нейтраль` позволяет указать, будет ли проводник с `PEN` (глухо заземленной нейтралью) или нет.
> >       > 3. Параметр `Фаза` дополнен слайдером и полем ввода, где можно задать количество питающих фаз. Максимально допустимое значение 3.
> >       > 4. Количество фаз может быть задано перетягиванием слайдера или непосредственным вводом с клавиатуры или нажатием стрелок вверх / вниз рядом с полем ввода, увеличивающих или уменьшающих значение на единицу.

> > 2. Представление проводника: Параметры для настройки внешнего вида проводника:

> >    1. Цвет: С помощью поля выбора цвета может быть задан цвет проводника по умолчанию. Кликните левой кнопкой мыши по полю выбора цвета и в появившемся окне задайте цвет одним из доступных способов: выбрать из существующих базовых цветов, воспользоваться палитрой или задать его ручным вводом необходимых значений. Нажмите Ok` для применения или `Отмена` для выхода без применения изменений.
> >    2. Стили: Для представления проводника по умолчанию сейчас доступно три стиля. Параметр может быть выбран из выпадающего списка рядом с параметром `Стиль:`.

Примечание

The text that appears for the conductors created can switch between horizontal or vertical by adjusting the conductors. Refer to Section.8 to learn how to adjust conductors.

См.также

PEN
  В низковольтных цепях иногда функции нейтрали и заземления совмещают в одном проводнике питающего кабеля; он известен как Глухо Заземленная Нейтраль (PEN). Проводник PEN заземляется во многих точках вдоль своей длины используя отдельные проводники (заземление). Этот проводник будет разветвляться у каждого потребителя на “нейтраль” и “заземление”. Этот вид распределения электроэнергии называется система TN-C. Этот проводник PEN будет выполнять роль пути возврата тока для обоих рабочих состояний - ток нейтрали в нормальном состоянии и ток замыкания на землю на протяжении линии при замыкании на землю.

Рис. 12 Настройки - Новый проект - Точки разрыва

> (2.3) Точки разрыва: В коллекциях QET кроме набора также представлены два специальных элемента. Это `Предыдущая страница` и `Следующая страница`, расположенные в `Коллекция QET` –> `Электротехника` –> `Многополюсные` –> `Точки разрыва`. Смотрите раздел uuuuuuu для более детального описания точек разрыва. Ссылки, которые формируют эти элементы между страницами проекта или внутри одной страницы могут быть настроены в Формат точек разрыва во вкладке Точки разрыва. Внутри QElectroTech определены три ключа: f (номер страницы), l (номер строки) и c (номер столбца). Пользователь может переставлять их для формирования ссылочного индекса по умолчанию, для замены ключей соответствующими числами перед ключами необходимо указывать символ `%`. Краткое описание `родительских` и `дочерних` элементов представлено в разделе Cross References.

Рис. 13 Точки разрыва в коллекции QET

Рис. 14 Настройки - Новый проект - Перекрестные ссылки

> (2.4) Cross References: The cross references tab is provided to improve electrical diagrams, particularly when using relays. Often electrical diagrams for example, like motor starters and protection systems will have a number of contacts and coils (Relays), with the coil often located at a different place (or sheet). Correct referencing of the contacts for their actuating coils in the diagram is of prime importance to interpret the functioning or operation of the system. A set of referencing relay elements are provided under `QET Collection` –> `Electric` –> `All-pole` –> `Relays, contactors and contacts`. The referencing customizations can be effected from this `Cross references` tab for subsequent projects or drawings. A brief explanation about the customization options are enumerated here:

> > 1. Representation:
> >    1. Positioning: Two options are available to place the references of the contacts linked to a coil, either below the coil’s label or in the footer region (bottom of the drawing & inline below the parent coil).
> >    2. View cross: The referenced contacts (actuated by the coil) are displayed as a table of two columns, one for Normally Closed (NC) contacts and the other column for Normally Opened (NO) contacts. The sequence of the entries in these columns is decided by vertical distribution of the linked contacts i.e. a contact located above the coil in the drawing is displayed first than a contact located below the coil.
> >    3. View contacts: The referenced contacts (actuated by the coil) are displayed as a contact, unlike the earlier option of a two column display in `View cross`. The sequencing of the entries falls in the same order as described for `View cross`.
> > 2. Option display cross: The fields customize a prefix to the texts that appear under `View cross`. The options provided here are:
> >    1. Show the power contacts in the cross: Checking the option will permit the power contacts to be displayed when the references are customized as a cross under a coil.
> >    2. Prefix of power contacts: The text field lets the user to define a customized prefix to the power contacts.
> >    3. Prefix of delayed contacts: The text field lets the user to define a customized prefix to the delay contacts.
> >    4. Prefix of change over contacts: The text fied lets the user to define a customized prefix to the change over contacts.

Fig.15(a) Illustration of Referencing fields using an example(Combustion system); Note the positioning option is set to ``view contacts`` (not cross)

3. Экспорт

Рис. 16 Настройки - Экспорт

Страницы могут быть экспортированы из QElectroTech в разные форматы. В данный момент экспорт возможен в следующие форматы: `svg` (Scalable Vector Graphics), `bmp` (Bit map), `dxf` (Drawing eXchange Format), `jpg` (Joint Photographers’ Expert Group format) and `png` (Portable Network Graphics). В окне экспорта представлены различные параметры:

> 1. Каталог назначения: Путь по умолчанию, куда будут экспортированы страницы.
> 2. Формат: Формат экспорта, в котором страницы будут сохранены в каталоге назначения.
> 3. Параметры отрисовки:

> > 1. Экспортировать страницу полностью: Применение этого параметра приведет к экспорту всей страницы.
> > 2. Экспортировать только элементы: С помощью этого параметра вы можете экспортировать со страницы только элементы. Проводники между элементами будут сохранены. Однако все остальное содержимое рабочей области экспортировано не будет.
> > 3. Рисовать рамку: Определяет, будут ли столбцы и строки, представленные на странице, включены в экспортируемое изображение.
> > 4. Рисовать основную надпись: Определяет, будет ли основная надпись включена в экспортируемое изображение.
> > 5. Сохранять цвет проводников: Определяет, будут ли сохранены и включены в экспортируемое изображение цвета проводников, назначенные на странице.
> > 6. Рисовать сетку: Определяет, будет ли `точечная’ сетка включена в экспортируемое изображение.
> > 7. Рисовать выводы: Определяет, будут ли выводы (красные окончания с синими квадратами) сохранены и включены в экспортируемое изображение.

Примечание

Вы можете выбрать только один из двух параметров (a) или (b).

По умолчанию включены только параметры `Экспортировать страницу полностью`, `Рисовать рамку`, `Рисовать основную надпись` и `Сохранять цвет проводников`. Остальные параметры оставлены на усмотрение пользователя.

4. Печать

Рис. 17 Настройки - Печать

Настройки печати схожи с настройками экспорта. Смотрите описание Export. По умолчанию включены только параметры `Рисовать рамку`, `Рисовать основную надпись` и `Сохранять цвет проводников`. Остальные параметры оставлены на усмотрение пользователя.

# 5. Working with elements

В QElectroTech есть большое количество элементов, представленных в древовидной структуре `Коллекция QET` в левой панели главного окна. Коллекции элементов (выделенные желтым прямоугольником на Fig.1) разделены на отдельные категории (папки). Для просмотра содержащихся в категории элементов или категорий пользователь может нажать знак `+`, расположенный слева от категории. Кроме того, элемент может быть быстро найден при помощи поля `Фильтр`, см. filter. Для добавления в схему каждый элемент может быть выбран левой кнопкой мыши и перетянут в рабочую область. В рабочей области элементы могут располагаться где угодно. Для работы с элементами используются такие инструменты панели инструментов, как Вырезать, Копировать, Вставить, Удалить, Повернуть, Свойства элемента и Выбор. См. в панели инструментов.

> 1. Вырезать и вставить

> > 1. Элементы могут быть вырезаны и вставлены при помощи кнопок `scissors’ и `Paste’ панели инструментов.
> > 2. Стандартные сочетания клавиш, такие как `Ctrl+X` также будет вырезать элемент и `Ctrl+V` будет вставлять элемент.
> > 3. Функции вырезания и вставки ограничены одним проектом. Попытки использования их между несколькими проектами могут привести к потере данных.

> 2. Копировать

> > 1. Элементы могут быть скопированы при помощи нажатия кнопки “Копировать” в панели инструментов или используя сочетание клавиш `Ctrl+C`. Скопированные элементы могут быть вставлены в ту же самую или другую страницу этого же Проекта. Вставка в новый проект может привести к потере данных.
> > 2. Всегда используйте добавить элемент (перетянуть на страницу) в новых проектах.

> 3. Удалить
>    1. Добавленные элементы могут быть удалены при помощи выбора элемента кликом левой кнопки мыши и нажатия клавиши `Delete` или клика по инструменту удаления в панели инструментов.
>    2. Существует возможность Удалить за один раз больше, чем один элемент; для этого надо выбрать все удаляемые элементы и применить к ним инструмент удаления. Для того, чтобы узнать как выделить несколько элементов см. Selection properties.

Рис. 18 Повернуть элемент (с шагом 90o)

> 4. Повернуть
>    1. Вращение элементов может быть выполнено при помощи выбора элемента в рабочей области кликом левой кнопки мыши и нажатием клавиши `пробел`.
>    2. Элементы могут быть повернуты с шагом в 90o(градусов).
>    3. При выборе одного и более элементов в рабочей области на панели инструментов становится активной кнопка вращения, которая может быть нажата для поворота выбранных элементов.
>    4. Несколько элементов могут быть выбраны вместе при удержании клавиши `Ctrl` и выборе необходимых элементов в рабочей области кликом левой кнопки мыши. Как только необходимые элементы выбраны (это видно по светло серому прямоугольнику вокруг каждого выбранного элемента), они могут быть повернуты как описано ранее. Некоторые элементы, например горизонтальный амперметр, не могут быть повернуты по очевидным причинам.

Рис. 19 Вращение нескольких элементов (с текстом и без с шагом в 90o)

> 5. Свойства выделения
>    1. Нажатие кнопки `Свойства выделения` приведет к появлению окна свойств для выделенных элементов.
>    2. Одновременно может быть выбрано несколько элементов, для этого необходимо удерживая клавишу `Ctrl` выбрать все необходимые элементы кликом левой кнопки мыши или нажав кнопку мыши в рабочей области, удерживая ее растянуть выделение пока в него не попадут все необходимые элементы.
>    3. Когда выделено несколько элементов в окне свойств выделения нет настроек. Другими словами, программа не позволяет одновременно изменять свойства для набора элементов. Это необходимо делать элемент за элементом.

Рис. 20 Демонстрация выбора нескольких элементов мышью

## 5.1 Точки разрыва

Точка разрыва находятся в коллекции элементов QET в `Коллекция QET`–>``Электротехника``–>``Многополюсные``–>``Точки разрыва``. Этот элемент выполняет функцию ссылки на страницы. Смотрите раздел Reports folio .

# 6. Working with Text Fields

## 6.1 Вставка текстового поля

В панели инструментов главного окна представлен инструмент `Добавить текстовое поле`. Для добавления текстового поля в рабочую область

> 1. Кликните по инструменту `Добавить текстовое поле` и кликните в точке рабочей области, где должно быть добавлено текстовое поле.

По умолчанию текстовое поле появляется как символ подчеркивания и оно может быть использовано как в сочетании с элементом, так и как дополнительное поле, вставленное в рабочую область.

У некоторых элементов есть текстовые поля возле каждого вывода и / или одно для всего элемента. Дополнительные текстовые поля могут быть добавлены в любом месте рабочей области как описано ранее. Текстовое поле может быть изменено в рабочей области при помощи

> 1. Двойного клика левой кнопкой мыши по текстовому полю и вводом текста с клавиатуры.
> 2. Для завершения редактирования кликните в любом месте рабочей области вне текстового поля. Текстовые поля поддерживают многострочный ввод и некоторые параметры форматирования.

## 6.2 Ориентация текстового поля в рабочей области

По умолчанию текстовые поля ориентированы горизонтально в рабочей области, но они могут быть повернуты в любом направлении. Направление текстового поля может быть изменено вращением как показано ниже:

> 1. Выберите текстовое поле кликом левой кнопки мыши.
> 2. Вращать его с помощью инструмента `Повернуть` панели инструментов - смотрите rotating elements. Другой способ - элемент может быть повернут с шагом в 90o при помощи нажатия клавиши `Пробел`.
> 3. У текстовых полей есть специальный параметр вращения, который позволяет управлять вращением с точностью до сотых долей градуса.
>    1. Для вызова диалогового окна для поворота текстового поля в любом направлении выберите текстовое поле и нажмите комбинацию клавиш `Ctrl+Пробел`.
>    2. Окно графического интерфейса позволяет выполнять вращение с шагом в 45oградусов при помощи кликов по зеленым квадратам на желтом круге.
>    3. Кроме того есть поле для ввода значения угла с точностью до сотых долей градуса. Поле ввода содержит кнопки со стрелками вверх и вниз, кликая по которым мышью угол может быть увеличен или уменьшен на 1 градус за каждый клик.

Рис. 21 Вращение текста при помощи окна выбора направления текста (Выбранный текст (верхний правый угол) повернут на -25.75oградусов)

## 6.3 Перемещение и редактирование текстового поля в рабочей области

Текстовое поле может быть перемещено в любое место рабочей области при помощи
  1. Его выбора кликом левой кнопкой мыши и перетаскиванием текста на новое место при удержании левой кнопки мыши нажатой.
  2. Для перемещения текстовых полей, привязанных к элементам необходимо выполнить ранее описанные действия с нажатой клавишей `Ctrl`.

Как показано на Рис. 22 перемещение текстового поля элемента приводит к подсветке элемента синим цветом. Эта функция QElectroTech помогает пользователям выполнять такие операции в больших схемах не теряя из виду родительский элемент.

Рис. 22 Демонстрация шага (b), перемещение текстовой метки элемента

У текстовых полей, не связанные с элементами есть дополнительные параметры редактирования -
  1. Выберите текстовое поле кликом левой кнопки мыши и используйте сочетание клавиш `Ctrl+E` или выберите в главном меню `Правка-->Редактировать текстовое поле`. Откроется окно простого текстового редактора, предоставляющего основные возможности форматирования текста, такие как увеличение размера шрифта, цвет шрифта, применение к тексту форматирования полужирный / курсив / подчеркивание и вставка гиперссылок.

Примечание

Гиперссылки сохраняются только в схемах экспортированных в формат `pdf’. В остальных графических форматах экспорта ссылки отображаются как подчеркнутый текст.

Рис. 23 Окно редактирования текста для текстового поля в рабочей области Это визуальный WYSIWYG (What You See Is What You Get) редактор.

# 7. Working with connectors

У элементов есть выводы - создающее проводники расширение элементов для соединения их с другими элементами или соединителями. Создание соединений между выводами может быть обобщено так:

> 1. Наведите курсор на вывод или соединитель элемента, который вы хотите соединить; вы увидите синюю точку, появившуюся на выводе, который вы хотите соединитью
> 2. Для того, чтобы соединить элементы нажмите левой кнопкой мыши на синюю точку и, удерживая кнопку мыши нажатой, потяните указатель к соединителю или выводу другого элемента, с которым вы хотите соединиться. Если на выводе, к которому вы хотели подсоединиться появилась зеленая точка - это значит, что проводник между элементами проведен успешно. Красная точка означает ``недопустимое соединение”.
> 3. Release the left mouse button and the conductor will be completed. The conductor assumes a path between the two elements. However, the connectors can be edited by selecting the conductor with a left mouse click and dragging the green squares on it. Refer to Section.8 for more operations with conductors.

Рис. 24 Ролик, показывающий соединение двух элементов (при помощи проводника) (Сверху) Изображение, показывающее, что для того, чтобы создать соединение между двумя выводами должна быть выбрана синяя точка и курсор должен быть перетянут к другому выводу, показанному стрелкой. **(Снизу)**Ролик о соединении реле и кнопки. Когда на вывод катушки наведен курсор на конце вывода появляется синяя точка. Эта точка становится красной при клике по ней и удержании кнопки мыши нажатой. При удержании кнопки мыши нажатой и перемещении курсора к выводу кнопки на нем появляется зеленая точка, указывающая, что соединение допустимо. Если в этой точке отпустить кнопку мыши, то между двумя выводами будет создан проводник.

# 8. Resizing conductors (connectors)

## 8.1 Регулировка проводников при перемещении элементов

> 1. Выберите элемент в цепи кликом левой кнопки мыши и удерживайте его в рабочей области.
> 2. Переместите выбранный элемент в цепи, проводники, соединяющие элемент с остальной цепью также перемещаются.

Рис. 25 Регулировка проводников при перемещении элементов

## 8.2 Регулировка проводников при помощи рычагов

> 1. Выберите проводник кликом левой кнопки мыши. Участок выбранного проводника между двумя элементами стал красным, показывая, что проводник выбран.
> 2. Поместите курсор над выбранным проводником; вы найдете маленькие зеленые квадратики, появившиеся над сегментом, по одному в каждом изгибе.
> 3. Сейчас проводник может быть изменен по желанию пользователя путем удержания и перемещения маленьких зеленых квадратиков в новое положение нажатием левой кнопки мыши. Во время перемещения проводник изменяется.
> 4. Для сброса изменений выбранного проводника (выделен красным) кликните левой кнопкой мыши по кнопке Восстановить проводник в панели инструментов. Это действие приведет к отмене всех изменений выполненных с проводником.

Рис. 26 Анимация, показывающая регулировку проводников при помощи рычагов и инструмента сброса

## 8.3 Добавление текста к проводнику

У проводников есть текстовые поля, которые могут быть настроены в окне настройки нового проекта на вкладке проводников. Кроме того, в любом месте могут быть вставлены дополнительные текстовые поля. Текстовые поля проводников ведут себя так же, как текстовые поля элементов, описанные при создании новых схем. Кликните дважды на текстовом поле проводника и введите текст. В зависимости от участка проводника, на котором представлено текстовое поле текст может быть сориентирован горизонтально или вертикально. Текстовые поля могут быть повернуты и перемещены как необходимо. Для просмотра полного списка доступных возможностей смотрите configure conductor.

## 8.4 Окно свойств проводника

Окно свойств проводника может быть вызвано двойным кликом на нем. В этом окне могут быть заданы параметры для проводника и его текстового поля. Текстовые поля есть только у многолинейных проводников. Выбор типа `однолинейный` отключает текстовое поле. У однолинейного типа есть такие настройки как заземление, фаза или нейтральный проводник или их сочетание. Выбор `нейтрали` позволяет далее назначить проводник `Глухо Заземленной Нейтралью` (PEN). Также может быть указано количество фаз, для чего необходимо выбрать `фаза` и указать их количество при помощи ползунка или ввести непосредственно в поле ввода. Независимо от остальных параметров могут быть заданы стиль и цвет проводника. Смотрите configure conductor.

# 9. Element’s editor

Элемент можно рассматривать как физический объект (компонент), который представлен символически. Электрические, электронные, производственные и сборочные схемы содержат большое количество связанных между собой символов, формирующих систему. Символы могут быть стандартными, как символы ISA (Международное Общество Автоматики), или определены разработчиками. В QElectroTech такие символы называются элементами. Для их описания символы могут быть поименованы и сохранены как в формате *.elmt, так и в формате *.xml.

## 9.1 Создание нового элемента

Elements in QElectroTech exist in “xml” format. The `QET Collection` of elements provided with default QElectroTech installation parameters, are saved in a invisible folder `$HOME/.qet/elements`. User may however save his/her elements anywhere on the disk. But, QElectroTech detects its elements only from this default folder whenever `Reload` is executed from the `Element's panel tool bar`. Alternatively, users are also provided with a tool in element’s panel tool bar, to import elements from a different folder. Refer to animation tutorial Fig.36 of Section.10.

Elements provided in the QET collection are read only and cannot be edited. However, they can be added to “User collection” and subsequently edited and saved. The animation graphic presented at Fig.36 of Section.10 will explain the steps in creating a new element.

### 9.1.2 Создание новой категории

> 1. Выберите при помощи клика левой кнопки мыши `Коллекцию пользователя`. Элементы могут быть созданы прямо здесь. Однако, хорошим шагом будет предварительное создание в `Коллекции пользователя` `категории`.
> 2. Щелкните по кнопке `Новая категория`. Появится окно `Добавить новую категорию`, где пользователь выполнит дальнейшие шаги по созданию новой категории. `Категория` аналогична папке на диске. При создании каждой новой категории в `$HOME/.qet/elements` будет создаваться папка.
> 3. В поле новой категории введите имя (внутреннее имя); допускается ввод только прописных латинских букв, цифр и символов `-‘, `_’ и `.’.
> 4. Для английской версии поле отображает `Name of the new category` и язык `en`. При нажатии кнопки `Добавить строку` также могут быть добавлены дополнительные языки. Кликните дважды левой кнопкой мыши в текстовом поле и введите имя категории. Нажмите `Ввод` на клавиатуре. Теперь нажмите кнопку `Ok` для того, чтобы добавить категорию в коллекцию пользователя.

Новая категория будет добавлена и появится в `Коллекции пользователя`. Наведите курсор на новую категорию, в всплывающей подсказке будет показано ее внутреннее имя и текст введенный в текстовом поле (описано в шаге 4) будет отображаться как ее имя.

### 9.1.3 Создание нового элемента

> 1. Для создания нового элемента нажмите кнопку `Новый элемент` в панели элементов.
> 2. Откроется мастер, приглашающий пользователя к вводу данных для `Создания нового элемента`. Выберите категорию, в которой будет создан новый элемент.
> 3. Нажмите кнопку `Next`. Затем необходимо задать имя файла для элемента. Это имя файла на диске в `$HOME/.qet/elements`. Измените имя по умолчанию `new_element` и нажмите `Next` для продолжения. Поле ввода принимает только прописные латинские буквы, цифры и символы `-‘, `_’ и `.’.
> 4. Это действие приведет к полю ввода имени элемента; кликните дважды по текстовому полю чтобы ввести имя под которым будет отображаться элемент. Язык по умолчанию - `en` (английский). При нажатии кнопки `Добавить строку` могут быть добавлены другие языки и соответствующие им имена. Поля могут быть отредактированы после двойного клика по ним. Для того, чтобы начать рисовать элемент в редакторе элементов нажмите кнопку `Finish` по окончании ввода имени.
> 5. The element will be displayed under the `User collection` under the `category` chosen after it is drawn and saved in the elements’ editor. However, a `reload` of the collection of elements is required. Refer to the graphic Fig.36 of Section.10.

The element editor facilitates drawing of a new element or editing imported elements. The element editor has a plain drawing area with two thin red colored reference cross hairs, whose center is origin with coordinates (0,0). The cross hair is basically a set of coordinate axes, that helps in dimensioning, positioning and scaling of drawings. However, it does not appear in the finished element. Refer Section.9.2 for a description on elements’ editor.

## 9.2 Описание Редактора элементов

Рис. 27 Главное окно редактора элементов

### 9.2.1 Панель главного меню:

Панель главного меню содержит набор стандартных функций окна: `Файл`, `Правка`, `Вид`, `Настройки` и `Помощь`.

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш | Заметки
--- | --- | --- | --- | ---
Файл | Новый | Создать новый файл | `Ctrl + n` | То же самое, что `Новый` в панели инструментов
Открыть | Открыть существующий элемент из коллеции пользователя или списка импртированных | `Ctrl + o` | То же самое, что `Открыть` в панели инструментов
Открыть из файла | Открыть файл, обычно файл *.elmt с диска | `Ctrl + Shift + n` |
Недавно открытые | История недавно открытых элементов |  |
Сохранить | Сохранить текущие изменения в страницу / элемент (перезаписать) | `Ctrl + s` | То же самое, что `Сохранить` в панели инструментов
Сохранить как | Сохранить текущую страницу / элемент в категории |  | То же самое, что `Сохранить как` в панели инструментов
Сохранить в файл | Сохранить текущую страницу / элемент как файл на диске | `Ctrl + shift + s` |
Перезагрузить | Перезагрузить элемент / страницу, может быть использовано для отката изменений | `F5` | То же самое, что и `Перезагрузить` в панели инструментов
Выход | Закрыть окно редактора элементов | `Ctrl + q` |

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш | Заметки
--- | --- | --- | --- | ---
Правка | Отмена | Отменить последнее действие | `Ctrl + z` | То же самое, что Отмена в панели инструментов
Повтор | Повторить последнее действие | `Ctrl + Shift + z` | То же самое, что Повтор в панели инструментов
Выбрать все | Выбрать все объекты в области редактирования | `Ctrl + a` |
Отменить выбор | Снять все текущие выделения | `Ctrl + Shift + a` |
Инвертировать выделение | Инвертировать выделение объектов в рабочей области | `Ctrl + i` |
Вырезать | То же самое, что копировать + удалить объект | `Ctrl + x` |
Копировать | Копировать выделенные объекты | `Ctrl + c` |
Вставить | Вставить последние скопированные или вырезанные объекты | `Ctrl + v` |
Вставить в область | Вставить объект в область указанную мышью | `Ctrl + Shift + v` |
Вставить из | Вставить объекты из файла или элемент из коллекции |  |
Удалить | Удалить выделенный объект | `Del` | То же самое, что Удалить в панели инструментов
Редактировать имя и информацию элемента | Открыть диалог для изменения имени или языка | `Ctrl + e` | То же, что и в панели инструментов
Редактировать информацию об авторе | Открыть диалог информации об авторе | `Ctrl + y` |
Редактировать свойства элемента | Установить атрибуты для зависимостей или ссылок |  | То же, что и в панели инструментов
Поместить вперед | Поместить выделенный объект в самый верх | `Ctrl + Shift + Home` | То же, что и в панели инструментов
Поднять | Поднять объект на один уровень | `Ctrl + Shift + Up` | То же, что и в панели инструментов
Опустить | Опустить объект на один уровень | `Ctrl + Shift + Down` | То же, что и в панели инструментов
Поместить назад | Поместить выделенный объект в самый низ | `Ctrl + Shift + End` | То же, что и в панели инструментов

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш
--- | --- | --- | ---
Вид | Увеличить | Увеличить (приблизить) | `Ctrl + +`
Уменьшить | Уменьшить (установить более широкий угол обзора) | `Ctrl + -`
Подогнать размер | Подогнать размер | `Ctrl + 9`
Восстановить масштаб | Восстановить масштаб | `Ctrl + 0`

Панель меню | Настройки | Функция | Заметки
--- | --- | --- | ---
Настройки | Показывать | Показывать | Показывать или скрывать элементы окна
Полноэкранный режим | Увеличить окно на весь экран | Окно займет весь экран
Настроить QElectroTech | Открыть окно настроек QElectroTech | То же самое, что описано в Section.4

Панель меню | Настройки | Функция | Сочетания клавиш
--- | --- | --- | ---
Помощь | Что это? | Описывает пункты главного меню | `Shift + F1`
О программе QElectroTech | Отображает информацию об авторах, участниках, переводчиках и Лицензировании |
О библиотеке Qt | Отображает информацию о QT - инструментарии C++ для кроссплатформенных приложений |

### 9.2.2 Область редактирования:

Это сетка, в которой рисуют элементы. У сетки два вида меток `.` и `+`. Расстояние между двумя ближайшими `+` 10 пикселей, а между двумя ближайшими `.` - 1 пиксель.

При помощи клика мыши пользователь может выбрать инструмент рисования из достурных на панели. При этом под позицией курсора появится серое перекрестье. Это помогает при рисовании. Окно `Информация` показывает свойства отдельных частей рисунка и доступно только когда выбран какой-либо элемент рисунка. Интерактивные функции мыши в окне редактора на макро уровне включают:

> 1. Выделение частей рисунка возможно при использовании левой кнопки мыши, способом, описанным для выделения элементов; сморите Selection properties. Отдельные части могут быть выделены кликом левой кнопки мыши.
> 2. Средняя кнопка мыши может использоваться для уменьшения и увеличения.
> 3. Клик правой кнопкой мыши в окне предоставляет доступ ко многим интересным возможностям, включающим большинство сочетаний клавиш, описанных в main menu bar.

### 9.2.3 История и Части

Окна и взаимосвязаны в том смысле, что `История` содержит записи обо всех действиях пользователя на странице, а `Части` содержит список частей. Использование этих вкладок кратко описано здесь -

> 1. Выбрав точку в окне `История` пользователь может вернуться к любому предыдущему моменту времени. Они представлены в хронологическом порядке с выделенным последним в самом низу списка.
> 2. Окно `Части` будет содержать список частей в момент времени, определяемый `Историей`. Возврат к предыдущему моменту из `Истории` (в точке (a)) также приведет к обновлению соответствующего списка в окне `Части`.
> 3. По умолчанию показано окно частей. Оно содержит все отдельные части, составляющие рисунок.
> 4. С увеличением сложности рисунка или увеличением элементов, гораздо легче задавать свойства отдельных частей при помощи окна частей. Выберите часть в окне частей, соответствующий ей компонент на странице будет выделен красным цветом (отличным от текста). После этого в окне `Информация` пользователь может задать такие атрибуты как позиция, цвет, заливка, толщина и т.д.
> 5. Для ускорения работы в редакторе элементов после выбора части из окна частей пользователь может использовать сочетания клавиш `Del` (удалить), `Ctrl + c` (копировать), `Ctrl + x` (вырезать), `Ctrl + v` (вставить) и `Ctrl + z` (отмена).

### 9.2.4 Окно информации:

Окно информации отображает свойства (атрибуты) выбранных на странице отдельных частей. Свойства каждой части зависят от ее типа. Однако, некоторые из них одинаковы для общих фигур и описаны здесь.

Представление (Для Линий, Прямоугольников, Эллипсов и Дуг)

  Свойства представления для частей: стиль линии, цвет контура, толщина (толщина линий), цвет заливки для замкнутых фигур (таких как прямоугольники, квадраты и т.п.) и сглаживание, которое удаляет искажения отдельных штрихов и сглаживает для лучшего вида.

  1. Цвет контура определяет цвет линий выбранной части. Выбранная часть может быть любой формы: эллипс, кривая, прямая линия или прямоугольник и т.д. Доступные для выбора цвета: Черный, Белый, Зеленый, Красный и Синий.
  2. Заливка позволяет пользователю заполнить цветом площадь замкнутой фигуры, такой как треугольник, квадрат, эллипс и т.д. Задав значение параметра заливки `Нет` пользователь может оставить замкнутую область прозрачной или выбрать цвет из доступных: Черный, Белый, Зеленый, Красный и Синий.
  3. Стиль линии описывает как должны отображаться линии выбранной части. Возможен выбор из
     1. Нормальный: Прямая непрерывная линия
     2. Пунктир: Пунктирная линия
     3. Точки: Линия из точек
     4. Точки и тире: Линия, состоящая из повторяющихся точек и тире.
  4. Толщина определяет толщину отрезков линий выбранной части. Представленные в QElectroTech варианты: Нет, Тонкая, Нормальная, Жирная и Очень Жирная.
  5. Сглаживание - это возможность удалить искажения с выбранной части. Некоторые линии (особенно плавные) отображаются со ступенчатыми искажениями. Эти искажения можно минимизировать при использовании параметра сглаживания.

Геометрия
  Геометрические свойства для части могут изменяться в зависимости от выбранной части. У простой линии, квадрата или прямоугольника, окружности, текстового поля, вывода и дуги будет свой собственный особый набор параметров, который отображается в информационной панели. Попробуйте рисовать каждым из инструментов рисования, поглядывая при этом на информационную панель. Обратите внимание как параметры меняются в зависимости от выбранной фигуры. Для изучения влияния на части попробуйте изменять параметры в окне `Информация`.

Инструмент | Геометрия определяется | Параметры окна информации
--- | --- | ---
Линия | Начало | x1, y1
Конец | x2, y2
Начальная стрелка | 1-я сторона
Конечная стрелка | 2-я сторона

Инструмент | Геометрия определяется | Параметры окна информации
--- | --- | ---
Прямоугольник | Верхний левый угол | x, y
Ширина (горизонтальный размер) | значения в пикселях
Высота (вертикальный размер) | значения в пикселях

Инструмент | Геометрия определяется | Параметры окна информации
--- | --- | ---
Эллипс | Центр | x, y
Горизонтальный диаметр | значения в пикселях
Вертикальный диаметр | значения в пикселях

Инструмент | Геометрия определяется | Параметры окна информации
--- | --- | ---
Полигон | Таблица координат всех точек двойной клик для изменения | столбцы x, y
Замкнутый полигон | Поле выбора

Инструмент | Геометрия определяется | Параметры окна информации
--- | --- | ---
Добавить текст | Положение | x, y
Размер | Значение в пикселях
Цвет | Черный или Белый как варианты
Текст | Текстовое поле (значение по умолчанию `T`)
Угол поворота | Выбор графики или поле ввода

Инструмент | Геометрия определяется | Параметры окна информации
--- | --- | ---
Дуга | Центр | x, y
Горизонтальный диаметр | Значение в пикселях
Вертикальный диаметр | Значение в пикселях
Начальный угол (начало дуги) | Значение в пикселях
Угол (угол завершения дуги) | Значение в пикселях

Инструмент | Геометрия определяется | Параметры окна информации
--- | --- | ---
Вывод | Расположение синей точки | x, y
Направление | Север, Юг, Восток или Запад

Инструмент | Геометрия определяется | Параметры окна информации
--- | --- | ---
Текстовое поле | Положение | x, y
Размер (размер шрифта) | Значение в пикселях
Текст по умолчанию | Текстовое поле (текст по умолчанию `_`)
Тег (элементу необходима 1 метка) | Нет или Метка (поле выбора)
Угол поворота по умолчанию | Выбор графики или поле ввода
Наследовать вращение родителя | Заблокировать направление текстового поля (поле выбора)

### 9.2.5 Активная область:

Активная область - это часть элемента, выбранная кликом мыши. Свойства активной области показаны в окне `Информации`, а сегмент выделен в окне `части`.

### 9.2.6 Работа с инструментами рисования:

Далее будут описаны обычные действия в редакторе элементов. Результат использования инструмента рисования рассматривается в редакторе элементов как часть.

> 1. Инструменты рисования могут быть выбраны кликом мыши по соответствующей кнопке на панели инструментов рисования.
> 2. Отмена выбора инструмента возможна как нажатием клавиши `Esc` на клавиатуре, так и при использовании `правого клика` мыши.
> 3. Элемент каждой схемы может быть выбран при помощи левой кнопки мыши. Отдельные части могут быть выбраны левым кликом мыши по ним (при отсутствии активных инструментов рисования). Несколько частей могут быть выбраны как описано ранее в Selection properties. Вокруг выбранных частей образуются рамки из точек с маленькими квадратными рычагами вокруг объектов (частей), которые могут быть перетянуты мышью для изменения размера. Выбранные части могут быть перемещены в любое место схемы перетягиванием мышью.
> 4. При работе с инструментом `Добавить полигон` необходимо помнить о следующем:
>    1. Для завершения рисования экземпляра пользователь должен использовать двойной клик.
>    2. Для получения действительно замкнутой фигуры по окончании рисования пользователь должен проверить состояние параметра `замкнутый полигон` в панели `Информация`.
>    3. Правый клик отменяет последнее действие.
>    4. Параметр `замкнутый полигон` может приводить к замыканию линии. Например, при рисовании треугольника пользователь может остановиться после получения “V”-образной фигуры и кликнуть замкнуть полигон для завершения третьей стороны.
> 5. Для добавления текста в схему существует два инструмента: `Добавить текст` и `Добавить текстовое поле`. У инструмента `Добавить текстовое поле` есть несколько дополнительных параметров, а именно: `Тег` и `Не наследовать вращение родительского элемента` а также поле `текст по умолчанию`. Особые задачи для которых они применяются перечислены здесь
>    1. Каждому рисунку или элементу необходимо не менее одной текстовой метки, что достигается применением инструмента `Добавить текстовое поле` и затем определения этого поля как метка в выпадающем списке окна `Информации`.
>    2. Инструмент `Добавить текстовое поле` создает текстовое поле с элементом, которое доступно для редактирования в главном окне QElectroTech. Но инструмент `Добавить текст` используется для добавления к элементу постоянного текста. Этот текст не может быть отредактирован во время использования элемента в главном окне.
>    3. Включение параметра `Не наследовать вращение родительского элемента` приведет к исправлению выравнивания текстового поля во время его использования в главном окне рисования QElectroTech, то есть если элемент будет повернут в области рисования QElectroTech, ориентация текстового поля останется неизменной и не будет следовать за вращением элемента.
>    4. Размер текстовых полей не может быть изменен перетягиванием рычагов выделения. Однако, шрифт может быть отрегулирован из окна `Информации` при выборе размера шрифта.

### 9.2.7 Панель инструментов редактора элементов:

Эта панель инструментов - это набор ссылок для быстрого доступа к функциям, доступным в `Главном меню` в пунктах `Файл`, `Правка`, `Вид`, `Настройки` и `Помощь`. Смотрите таблицы, представленные в main menu bar.

### 9.2.8 Панель рисования:

Панель рисования содержит набор инструментов, таких как линия, прямоугольник, эллипс и т.д., для создания элементов. Результат использования каждого инструмента называется частью. У каждого инструмента есть характерные параметры, которые показаны в окне `Информации`. Для того, чтобы узнать подробнее о специфических свойствах соответствующего инструмента смотрите Geometry. Далее будет детально описано применение каждого инструмента.

#### 9.2.8.(A) Инструмент линия:

Для выбора и активации инструмента `Добавить линию` панели рисования используйте клик левой кнопкой мыши. Из основ геометрии мы знаем, что прямая линия задается как минимум двумя точками. В редакторе элементов для задания двух точек для сегмента линии мы используем клик левой кнопкой мыши в области рисования. Размер сегмента линии может быть изменен как из окна `Информации`, так и при использовании рычагов изменения размера его `активной области`. Также возможно перемещение сегмента линии в другое место перетаскиванием.

Рис.28 Инструмент линия и форматирование: Информация о сенменте линии показана здесь Fig.28 . Геометрия сегмента линии может быть задана координатами начала и конца. По умолчанию стиль конца - `нормальный`; при необходимости стиль конца может быть изменен на `простая стрелка`, `треугольная стрелка`, `круг` и `ромб`. Конец 1 - это начальная точка из которой начинается сегмент линии, а Конец 2 - это конечная точка. Площадь треугольной стрелки, круга и ромба может быть заполнена цветом при помощи поля `Заливка`; значение по умолчанию `Нет`, что означает прозрачность. В поле контур может быть задан цвет линии. Доступные варианты: `черный`, `белый`, `зеленый`, `красный` или `синий`. Стиль линии может быть `нормальный` (непрерывная черная линия), `точки`, `пунктир` или `штрих-пунктирная`. Толщина линии может быть задана в поле `вес`. У наклонных линий могут быть грубые контуры со ступенчатыми искажениями, которые могут быть сглажены при использовании параметра `сглаживание`.

#### 9.2.8.(B) Инструмент прямоугольник:

Для активации инструмента `Добавить прямоугольник` панели инструментов выберите его левым кликом мыши. Для выбора двух точек, которые будут верхней левой и нижней правой координатой прямоугольника, используйте клики левой кнопкой мыши в области рисования. Прямоугольник будет создан и его размер можно будет изменить как из его информационной панели, так и при помощи рычагов изменения размера его `активной области`. Прямоугольник может быть перемещен в другое место перетаскиванием.

Рис.29 Инструмент прямоугольник и форматирование: Инструмент Прямоугольник предназначен для рисования прямоугольных фигур в редакторе элементов. Доступные параметры форматирования для прямоугольника представлены в Appearance и Geometry. Фигура задается точкой и размером прямоугольника (ширина и высота). Параметры представления схожи с такими же параметрами для линии.

#### 9.2.8.(C) Инструмент вывод:

> Для предоставления возможности соединения с другими элементами элементу необходимы выводы. Вывод представляет собой интерактивную точку в главном окне QElectroTech, позволяющую создавать проводники между другими выводами как этого так и другого элемента. Инструмент добавления выводов в редакторе элементов предназначен для создания или добавления выводов к элементам. Для выбора инструмента добавления выводов панели рисования кликните по нем мышью. Несколькими последовательными кликами левой кнопкой мыши пока инструмент выбран (активен) может быть добавлено несколько элементов. Размер вывода неизменный, но его ориентацию можно изменить в панели `информации`. Синий квадрат на выводе соответствует его положению в схеме.

Рис.30 Информация об инструменте добавления вывода: У вывода фиксированные размеры, которые не могут быть изменены. У него есть специальное свойство направления (ориентации) и оно определяется в `информационной` панели как `Север`, `Юг`, `Восток` и `Запад`. Это направления определяется положением синего квадрата по отношению к красному основанию. В рабочей области он описывается одной точкой - точкой, где он добавлен (синий квадрат). Красное основание вывода должно быть помещено внутрь фигуры элемента. Вывод дает элементу интерактивные свойства в главном окне QElectroTech. Смотрите ролик о создании соединений Fig.24.

#### 9.2.8.(D) Инструмент эллипс:

Для активации инструмента `Добавить эллипс` выберите его в панели рисования. Используйте клик левой кнопкой мыши в области рисования для выбора точки для начала рисования инструментом, для создания эллипса выберите вторую точку кликом левой кнопки мыши. Размер эллипса может быть изменен как при помощи рычагов изменения размера его `активной области`, так и при помощи его `информационной` панели. Возможно перемещение эллипса в рабочей области перетаскиванием.

Рис. 31 Инструмент эллипс с различными параметрами формата: Инструмент эллипс предоставляет возможность рисования эллипсов и кругов в редакторе элементов. Геометрия эллипса определяется координатой центральной точки и его горизонтальным и вертикальным диаметрами. С инструментом эллипс возможно применение стандартных стилей форматирования линий. Некоторые из них показаны на Fig.31 . Для эллипса может быть применен параметр сглаживания. Для некоторых иллюстраций на Fig.31 этот параметр отключен (приблизьте для просмотра). Для того, чтобы узнать обо всех свойствах эллипса в редакторе элементов смотрите Appearance и Geometry.

#### 9.2.8.(E) Инструмент полигон:

Для активации инструмента `Добавить полигон` выберите его кликом левой кнопки мыши. С активным инструментом используйте клики левой кнопкой мыши для выбора необходимого количества точек в области рисования, которые будут определять полигон. Полигон формируется из отрезков прямых линий между точками, выбранными последовательными кликами мыши. Используйте клик правой кнопкой мыши для завершения создания фигуры. Для отмены выбора инструмента нажмите клавишу `Esc`. Впоследствии пользователь может изменять размер полигона при помощи рычагов изменения размера `активной области` или при помощи панели `информации`. Закрытая с виду фигура, созданная кликами мыши может не быть закрытой на самом деле. Для получения закрытой фигуры необходимо использовать параметр `замкнутый полигон` в `информационной` панели. Для того, чтобы узнать больше об использовании этого инструмента смотрите working with drawing tools.

Рис. 32 Инструмент полигон в разных форматах: Инструмент `Добавить полигон` - гибкий инструмент для создания различных фигур. Это удобный инструмент для творческих пользователей, пытающихся делать наброски сложных символов в редакторе элементов. Для показа некоторых возможностей на Fig.32 приведены примеры некоторых набросков. Геометрия полигона определяется двумя столбцами координат x и y, которые создаются для каждого клика мыши в области рисования. Параметры представления такие же как и в инструменте линия. Для получения большего количества информации об использовании этого инструмента смотрите working with drawing tools , Appearance и Geometry.

#### 9.2.8.(F) Инструмент дуга:

Для активации инструмента `Добавить дугу` выберите его кликом левой кнопки мыши. С активным инструментом используйте клики левой кнопкой мыши для выбора двух точек, между которыми будет создана дуга. Инструмент дуга рисует эллипс и обрезает его между двумя точками, выбранными мышью. Его геометрия в редакторе элементов определяется центральной точкой, горизонтальным диаметром вдоль оси x, вертикальным диаметром вдоль оси y и углом между первым и вторым кликом, между которыми она обрезается. Размер дуги может быть изменен при использовании рычагов ее `активной области` или из ее `информационной` панели. Параметр сглаживание включен по-умолчания для инструмента дуга.

Рис. 33 Инструмент дуга с некоторыми стилями форматирования: Инструмент дуга позволяет создание дуги вдоль эллиптического контура. На Fig.33 приведены примеры использования инструмента дуга. Параметры представления такие же как в инструменте линия. Для перемещения дуги в области редактирования возможно перетаскивание. Для более подробного описания смотрите Appearance и Geometry.

#### 9.2.8.(G) Добавить текст:

Некоторые элементы нуждаются в имени, связанном с ними. Инструмент `Добавить текст` позволяет вставку такого текста в элемент. Он может быть активирован кликом левой кнопки мыши по кнопке `Добавить текст` панели рисования. Для вставки текстового поля выберите точку в области рисования кликом левой кнопки мыши. Текст может быть введен из `информационной` панели. Есть несколько основных параметров форматирования, таких как размер шрифта, цвет, ориентация и т.д. Тестовое поле, созданное инструментом добавить текст используется для обозначения элемента или его части и не может быть отредактировано во время использования элемента в главном окне QElectroTech. Для получения большего количества информации смотрите working with drawing tools , Appearance и Geometry.

Рис. 34 Инструмент текст и информация: Инструмент `Добавить текст` позволяет фиксированное именование элемента или его частей во время их рисования в редакторе элементов. Результатом применения инструмента добавить текст является блок текста с текстом по-умолчанию `T`. Размер текста может быть изменен при изменении размера шрифта из `информационной` панели. Также возможно перетаскивание для изменения расположения текста в редакторе элементов. Информационная панель описывает положение блока текста координатой одной точки, размером шрифта, цветом, текстом для отображения и ориентацией. Текст может быть повернут в любое положение от 0 до 359.99o (градусов). Fig.34 показывает текст `QET` добавленный к прямоугольникам, заполненным разным цветом.

#### 9.2.8.(H) Добавить текстовое поле:

Для активации инструмента `Добавить текстовое поле` выберите его кликом левой кнопки мыши. Для вставки текстовой метки укажите точку в области рисования кликом левой кнопки мыши. В выбранной точке появится блок текста с текстом по-умолчанию `_`. Размер поля определяется размером шрифта и может быть изменен из `информационной` панели. Результат применения инструмента добавить текстовое поле рассматривается как метка для элемента или его компонентов. В отличие от инструмента `Добавить текст`, поле доступно для редактирования во время использования в схемах QElectroTech. Для получения большего количества информации смотрите working with drawing tools , Appearance и Geometry.

Рис. 35 Текстовое поле элемента: Каждый элемент требует как минимум однократного применения инструмента `Добавить текстовое поле`, результат которого должен быть отмечен как метка в окне `информации`. Для этого поля возможно перетаскивание как в редакторе элементов, так и в окне рисования QElectroTech независимо от родительского элемента. Информационная панель описывает положение текстового блока координатой одной точки, размером шрифта, текстом по-умолчанию `_`. Текстовое поле может быть повернуто на угол от 0 до 359.99. На Fig.35 показано текстовое поле с параметрами по-умолчанию. У текстового поля есть дополнительный параметр `Не наследовать вращение родительского элемента` для блокирования его ориентации в окне рисования QElectroTech. С активированным параметром текстовое поле не будет поворачиваться даже если родительский элемент, с которым оно связано будет повернут в главном окне QElectroTech.

# 10. Sample tutorial - Creating a Globe Valve Element

Этот пример описывает создание элемента вентиля. Вы можете кликнуть по анимации, чтобы увеличить ее для лучшего понимания последовательности действий при создании элемента и импортировании его в схему. Анимация снабжена текстом, для описания необходимых действий.

Fig.36 Steps for creating and importing elements in QElectroTech (Right click the image and select view image to watch the animation in full screen)

# 11 Редактор шаблонов штампов

С QElectroTech поставляется пять различных шаблонов для работы, а именно: `A4_1’, `default’, `DIN_A4’, `double-logo’ и `single logo’. Кроме того, QElectroTech допускает создание пользовательских шаблонов со штампами, выбираемыми пользователем. В этом разделе представлено введение в редактор штампов. В него также включен пример создания штампа, чтобы поближе познакомить пользователя с поведением редактора штампов.

## 11.1 Открытие Редактора штампов

# Индексы и таблицы

- Алфавитный указатель
- Состав модуля
- Поиск

### Просмотр

- словарь
- QET Documentation »