<definition hotspot_x="24" version="0.70" orientation="dyyy" height="40" hotspot_y="11" width="50" type="element" link_type="simple">
    <uuid uuid="{a9f1180e-2e17-4447-a1da-57f8a2b3e331}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Prise de conducteur n'interrompant pas le
conducteur</name>
        <name lang="de">Abzweigung, bei der der Leiter nicht
unterbrochen werden darf</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input y="15" x="5" rotate="true" text="_" size="9" tagg="label"/>
        <line x2="20" y2="0" y1="0" end1="none" length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" x1="-20"/>
        <line x2="0" y2="20" y1="0" end1="none" length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" x1="0"/>
        <line x2="10" y2="-5" y1="-5" end1="none" length1="1.5" length2="1.5" antialias="false" end2="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" x1="-10"/>
        <terminal y="0" x="-20" orientation="w"/>
        <terminal y="0" x="20" orientation="e"/>
        <terminal y="20" x="0" orientation="s"/>
    </description>
</definition>
