<definition hotspot_x="65" hotspot_y="45" height="50" link_type="simple" version="0.70" type="element" width="70">
    <uuid uuid="{24166fdb-3146-4e19-b77e-c2f73b7bde83}"/>
    <names>
        <name lang="de">Unterimpedanzrelais</name>
        <name lang="fr">Relais à minimum d'impédance</name>
        <name lang="cs">Relé snížené impedance</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input y="25" size="9" text="_" tagg="label" x="5" rotate="true"/>
        <rect y="-40" height="40" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" x="-60" width="60" antialias="false"/>
        <text y="-15" size="9" text="Z  &lt;" x="-42"/>
    </description>
</definition>
