<definition version="0.5" link_type="simple" type="element" hotspot_x="8" width="20" hotspot_y="0" height="10">
    <uuid uuid="{5f7c2dd7-50ca-41e8-aa21-8a1fc34a6fb2}"/>
    <names>
        <name lang="es">Etiqueta trifásico</name>
        <name lang="el">Ετικέτα τριφασικού</name>
        <name lang="it">Etichetta trifase alternata</name>
        <name lang="fr">Courant alternatif etiquette</name>
        <name lang="de">Etikett Drehstrom</name>
        <name lang="pl">Prąd przemienny trójfazowy</name>
        <name lang="en">Label three phase</name>
        <name lang="ar">علامة مصدر ثلاثي الأطوار</name>
        <name lang="cs">Štítek - tři fáze</name>
        <name lang="nl">Label 3 fasen 400 Volt</name>
    </names>
    <informations>EN 60617: 02-02-07</informations>
    <description>
        <input rotate="true" x="-25" y="5" tagg="none" text="3N" size="8"/>
        <arc angle="-100" x="3.5" start="-20" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="2.8" width="5" antialias="true" height="5"/>
        <arc angle="-100" x="-6.5" start="-200" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="2.2" width="5" antialias="true" height="5"/>
        <line x1="-2" end1="none" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" length2="1.5" length1="1.5" x2="4" end2="none" antialias="true" y2="7" y1="3"/>
        <input rotate="true" x="6" y="5" tagg="label" text="50 Hz 400/230V" size="8"/>
    </description>
</definition>
