<definition hotspot_x="65" type="element" width="70" hotspot_y="45" version="0.70" height="50" link_type="simple">
    <uuid uuid="{2476da22-7dfb-4f4d-88f9-e21870c6402d}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Relais de détection de coupure d'enroulement</name>
        <name lang="de">Meßrelais zum Erfassen von Windungsbrüche</name>
        <name lang="cs">Relé ke zjištění přerušení vodiče</name>
        <name lang="en">Divided-conductor detection relay</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input text="_" size="9" rotate="true" x="5" tagg="label" y="25"/>
        <rect width="60" antialias="false" x="-60" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="-40" height="40"/>
        <arc width="10" start="0" angle="180" antialias="true" x="-45" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="-20" height="10"/>
        <arc width="10" start="0" angle="180" antialias="true" x="-35" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="-20" height="10"/>
        <arc width="10" start="0" angle="180" antialias="true" x="-25" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y="-20" height="10"/>
        <line y1="-25" x1="-28" length2="1.5" antialias="false" x2="-34" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y2="-13" end2="none" end1="none"/>
        <line y1="-25" x1="-26" length2="1.5" antialias="false" x2="-32" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y2="-13" end2="none" end1="none"/>
        <line y1="-25" x1="-24" length2="1.5" antialias="false" x2="-30" length1="1.5" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" y2="-13" end2="none" end1="none"/>
    </description>
</definition>
