<definition link_type="simple" type="element" width="40" hotspot_y="15" height="30" version="0.70" hotspot_x="31">
    <uuid uuid="{9c7fbd32-cc73-4517-b70f-e2b225bd5635}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Commande par galet</name>
        <name lang="es">Accionado por rodillo</name>
        <name lang="de">Betätigung durch Rolle</name>
        <name lang="cs">Ovládání kladkou</name>
        <name lang="en">Actuator (operated by roller)</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input rotate="true" tagg="label" text="_" size="9" x="5" y="15"/>
        <line x2="6" antialias="false" y1="0" length1="1.5" end2="none" end1="none" style="line-style:dashed;line-weight:normal;filling:none;color:black" x1="-20" y2="0" length2="1.5"/>
        <circle antialias="false" diameter="18" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" x="-29" y="-9"/>
    </description>
</definition>
